河北高速公路集团有限公司2026年度公务用车集中采购                              招标文件
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	资质要求

	投标人应是中华人民共和国境内的法人或其他组织，持有有效的营业执照。



附录2  资格审查条件(业绩最低要求)
	业绩要求

	投标人近5年内(2021年10月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准)，至少完成过1项车辆的供货业绩。



附录3  信誉审查条件(信誉最低要求)
	信誉要求

	投标人在过去1年中(2025年10月1日至投标截止时间)不曾在车辆供货合同中违约而被驱逐或因投标人自身的原因而使车辆供货合同被解除。
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评标办法前附表
	条款号
	评审因素与标准

	1
	评标办法
	本次评标采用技术评分最低标价法，双信封形式。
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件第一个信封，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序确定前3个投标人进入第二个信封评审。若综合得分相同，以技术部分得分高的投标人优先；技术部分得分也相同的，以技术部分（明标）得分高的投标人优先；技术部分（明标）得分也相同的，满足资格审查条件（业绩最低要求）累计合同金额高的投标人优先。未通过第一信封评审或综合得分未进入前3个的投标人，其第二信封在整个评标期间不再开封，不随任何因素发生变化。当通过第一个信封初步评审的投标人未超过3个时，评标委员会不再进行打分，均进入第二个信封评审。
评标委员会按通过第二信封评审投标人的评标价由低到高的顺序，向招标人推荐1-3个中标候选人。
评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：
（1） 第一个信封技术部分得分较高的优先；
（2） 第一个信封技术部分（明标）得分较高的优先；
（3）满足资格审查条件（业绩最低要求）累计合同金额高的投标人优先；

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按照招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段、补遗书编号（如有）、交货地点、交货期和质量标准；
b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：
（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金，满足投标人须知3.4.1规定。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，授权委托书的签字盖章符合招标文件规定。
（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明,法定代表人身份证明的签字盖章符合招标文件规定。
（6）投标人未以联合体形式投标。
（7）投标人未对本项目进行分包。
（8）同一投标人对同一标段未提交两个以上不同的投标文件。
（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。
（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（12）递交的投标文件与所投标段一致。
（13）权利义务符合招标文件规定：
a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c．投标人未提出不同的验收、计量、支付办法；
d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e．投标人在投标活动中无欺诈行为；
f．投标人未对合同条款有重要保留。
第一个信封（技术文件）评审标准： 
技术部分（暗标）编制符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.3款的规定。
第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按照招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段、补遗书编号（如有）、投标报价（包括大写金额和小写金额）；
b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标报价未超过招标文件设定所投标段的最高投标限价或单项限价。
（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。
（5）投标人未提交调价函。
（6）同一投标人对同一标段未提交两个及以上不同的投标报价。
（7）分项报价表中合计金额与投标函投标报价大写金额一致。
（8）递交的投标文件与所投标段一致。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的企业营业执照和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）；
（2）投标人的资质符合招标文件规定；
（3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；
（4）投标人的信誉符合招标文件规定；
（5）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	第一个信封分值构成
（总分100分）
	商务部分：20分
技术部分：80分
其他评分因素：0分

	2.2.3
	第二个信封详细评审标准
	评标价计算公式：
评标价=投标函文字报价。

	3.2.4
	通过第一个信封详细评审的投标人数量
	按照投标人的综合得分由高到低排序，选择前3个进入第二信封评审。

	3.5.3异常低价评审
	本款修改为：
评标委员会发现投标人的投标报价低于通过第二信封形式和响应评审的全部投标人投标报价平均值的50%（含）时，应当要求该投标人在规定时间内作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本或者影响履约的异常低价竞标，并否决其投标。

	3.6.1
	信息查询
	修改为：
在评标过程中，评标委员会应对以下信息进行查询：
评标委员会在评标过程中将对投标人的信誉情况进行查询。如投标人存在下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。
（1）在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信名单（黑名单）（不含分公司）；
（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人、经营（活动）异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和安全生产严重失信主体名单（均不含分公司）；
注:以上查询结果以开标当日查询结果为准。 

	3.6.3
	投标人其他异常投标情形
	评标委员会在评标过程中发现存在投标文件异常一致或投标活动异常关联等异常投标情形的，应当要求投标人在规定时间内作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定投标人存在串通投标等违法行为，并否决其投标。
有下列情形之一的，属于投标文件异常一致或投标活动异常关联等异常投标情形：
（1）投标人投标文件制作机器码雷同；
（2）投标文件创建标识码雷同；
（3）投标文件制作计算机MAC地址雷同；
（4）投标文件制作计算机硬盘序列号雷同；
（5）投标文件上传IP地址雷同；
（6）投标文件解密IP地址雷同。



评分标准
	条款号
	评分
因素
	评分因素
	分值
	评分标准

	2.2.1
(1)
	商务部分（20分）
	业绩
	20分
	满足资格审查条件(业绩最低要求)得12分；

	
	
	
	
	1标段：
投标人每增加1项满足资格审查条件（业绩最低要求）的业绩加2分，如该项业绩中含 27座及以上通勤车则加4分。
本项最多加8分。

	
	
	
	
	2标段：
投标人每增加1项满足资格审查条件（业绩最低要求）的业绩加2分，如该项业绩中含皮卡车则加4分。
本项最多加8分。

	
	
	
	
	3标段：
投标人每增加1项满足资格审查条件（业绩最低要求）的业绩加2分，如该项业绩中含轿车则加4分。
本项最多加8分。

	2.2.1
(2)
	技术部分
（80分）
	投标设备整体评价
	20分
	1.设备整体性能优越、功能齐全、完善，自动化水平高，完全满足招标文件要求，得16-20分；
2.设备整体性能较高、功能较齐全、较完善，自动化水平较高，满足招标文件要求，得12-16分；
3.设备整体性能一般，功能一般，自动化水平一般，基本满足招标文件要求，得12分。

	
	
	投标设备技术性能指标响应程度
	20分
	1.投标产品选型合理，主要组成部件的技术性能参数及功能参数指标高，实用性强、产品设计科学合理、质量可靠，得16-20分；
2.投标产品选型较合理，主要组成部件的技术性能参数及功能参数指标较高，实用性较强、产品设计较合理、质量较可靠，得12-16分；
3.投标产品选型一般，主要组成部件的技术性能参数及功能参数指标一般，实用性一般、产品设计一般、质量一般，得12分。

	
	
	供货能力及进度保障（暗标）
	20分
	1.投标人提供的供货方案切实可行、供货能力强、交货进度有保障、能够保质保量的完成供货，针对供货过程中的特殊情况有预案，得16-20分；
2.投标人提供的供货方案可行、供货能力较强、交货进度满足招标文件要求，得12-16分；
3.投标人提供的供货方案一般、供货能力一般、交货进度基本满足招标文件要求，得12分。

	
	
	技术服务及质保期服务
（暗标）
	20分
	服务方案切实可行，针对性强，服务体系完善，得16-20分；
服务方案较切实可行，针对性较强，服务体系较完善，得12-16分；
服务方案基本可行，服务体系基本完善，得12分；

	2.2.1
(3)
	其他评分因素
	无


注：1、评委打分保留1位小数，各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，保留两位小数，第三位四舍五入。
2、第2.2.1（2）项评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值 60%的，应在评标报告中作出说明。评审因素缺项则该项得0分。


附件3：设备采购清单
	[bookmark: _GoBack]序号
	标段
	车型
	数量
	参数

	1
	1标段
	商务车
	3
	车型：5 门 7 座MPV。能源类型：插电式混合动力。驱动方式：两驱自动挡。外观尺寸：长度≥5050毫米，宽度 ≥1870 毫米，高度≥ 1800 毫米，轴距≥ 3070 毫米。发动机排量、马力、功率：排量 ≥1498ml，动力 ≥156马力，发动机额定功率 ≥115kw，最大扭矩 ≥230N.m，进气形式：涡轮增压。驱动电机最大扭矩≥275N.m、电机最大功率≥160kw。 悬架形式：前置麦弗逊独立悬架，后置多连杆独立悬架。其他配置：主 / 副驾双安全气囊、ABS+EBD、倒车雷达、倒车影像、LED 前灯、主 / 副驾座椅调节、触控液晶屏、外后视镜电动调节、双侧电动门、L2级辅助驾驶。

	2
	
	客车
9座
	1
	车型：9座轻客车型。燃油类型：柴油。驱动方式：两驱手动挡。外观尺寸：长度≥ 4950 毫米，宽度 ≥1970毫米，高度≥ 2160 毫米，轴距 ≥2930 毫米。排量、功率：排量 ≥1990ml，动力≥125 马力，发动机额定功率 ≥93kw，最大扭矩≥ 320N.m。发动机进气形式：涡轮增压。悬架形式：前置独立悬架，后置非独立悬架。其他配置：主驾驶 安全气囊、ABS+EBD、倒车雷达、卤素大灯、主驾座椅调节，定速巡航，手动空调。

	3
	
	通勤车27座
	2
	一、提供的客车必须获得国家发改委车辆生产企业及产品公告文本。
二、提供的客车必须获得国家质量监督认证机构颁发的“3C”认证文函。
三、提供的车辆须满足北方地区高寒、高热气候条件使用要求。
四、客车主要技术参数及配置要求：
1、外形尺寸：车长≥7150mm，车宽≥2200mm，车高≥3000mm
2、轴距：轴距≥3900mm
3、座位数：≥27座
5、发动机：选用柴油系列发动机，国六排放，发动机额定功率≥121kW，满足动力性及夏季空调负荷要求，匹配发动机热管理系统，匹配节油系统。
6、变速器：六档变速箱
7、缓速器：排气制动系统。
8、制动系统：前盘后鼓式制动器，匹配品牌ABS、ESC
9、离合器：优质品牌离合器
10、悬架系统：板簧悬架
11、空调系统：顶置空调（制冷量≥16000Kcal/h）
12、暖气系统：独立燃油锅炉，乘客区安装不少于三个强制散热器，安装大功率水暖除霜（内、外进风）
13、选用底盘外漏部分插接件为防水插接件，整车线束采用阻燃镀锡铜线
14、倒车系统：彩色倒车监视器
15、营运车阻燃等级
16、防腐蚀工艺：骨架及车架采用进口阴极电泳防腐工艺处理

	4
	
	通勤车35座
	2
	一、提供的客车必须获得国家发改委车辆生产企业及产品公告文本。
二、提供的客车必须获得国家质量监督认证机构颁发的“3C”认证文函。
三、提供的车辆须满足北方地区高寒、高热气候条件使用要求。
四、客车主要技术参数及配置要求：
1、外形尺寸：车长≥8150mm，车宽≥2500mm，车高≥3400mm
2、座位数：≥35座（前开门）
5、发动机：选用柴油系列发动机，国六排放，发动机额定功率≥169kW，满足动力性及夏季空调负荷要求，有发动机进气预热系统，匹配发动机热管理系统，匹配智能节油系统
6、变速器：六档手动变速箱，两软轴操纵（带气助力）
7、缓速器：电涡流缓速器，最大制动扭矩≥1200N·m，有高温报警装置
8、前后桥：优质品牌前后车桥，车桥轮边采用一体化免维护轴承单元结构
9、制动系统：前盘后鼓式制动器，匹配品牌ABS、ESC
10、转向系统：配置整体式动力转向系统
11、离合器：优质品牌离合器
12、悬架系统：板簧悬架
13、轮胎：255/70R22.5型真空轮胎，随车安装备胎
14、司机椅：气囊减震司机椅（带通风、加热功能），匹配三点式安全带
15、空调系统：顶置空调（制冷量≥20000Kcal/h）
16、暖气系统：独立燃油锅炉，乘客区安装不少于四个强制散热器，安装大功率水暖除霜（内、外进风）
17、选用底盘外漏部分插接件为优质防水插接件，整车线束采用阻燃镀锡铜线
18、倒车系统：彩色倒车监视器
19、后视镜：电动兔耳外后视镜，电加热除霜
20、防腐蚀工艺：骨架及车架采用进口阴极电泳防腐工艺处理

	5
	
	通勤车37座
	1
	一、提供的客车必须获得国家发改委车辆生产企业及产品公告文本。
二、提供的客车必须获得国家质量监督认证机构颁发的“3C”认证文函。
三、提供的车辆须满足北方地区高寒、高热气候条件使用要求。
四、客车主要技术参数及配置要求：
1、外形尺寸：车长≥8900mm，车宽≥2500mm，车高≥3400mm
2、座位数：≥37座（前开门）
5、发动机：选用柴油系列发动机，国六排放，发动机额定功率≥199kW，满足动力性及夏季空调负荷要求，有发动机进气预热系统，匹配发动机热管理系统，匹配智能节油系统
6、变速器：六档手动变速箱，两软轴操纵（带气助力）
7、缓速器：电涡流缓速器，最大制动扭矩≥1500N·m，有高温报警装置
8、前后桥：优质品牌前后车桥，车桥轮边采用一体化免维护轴承单元结构
9、制动系统：前盘后鼓制动器，匹配ESC系统，安装制动冷凝器。
10、转向系统：配置整体式动力转向系统
11、离合器：优质品牌离合器
12、悬架系统：板簧悬架
13、轮胎：255/70R22.5型真空轮胎，随车安装备胎
14、司机椅：气囊减震司机椅（带通风、加热功能），匹配三点式安全带
15、空调系统：顶置空调（制冷量≥24000Kcal/h）
16、暖气系统：独立燃油锅炉，乘客区安装不少于四个强制散热器，安装大功率水暖除霜（内、外进风）。
17、选用底盘外漏部分插接件为优质防水插接件，整车线束采用阻燃镀锡铜线
18、倒车系统：彩色倒车监视器
19、后视镜：电动兔耳外后视镜，电加热除霜
20、防腐蚀工艺：骨架及车架采用进口阴极电泳防腐工艺处理
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	通勤车39座
	2
	一、提供的客车必须获得国家发改委车辆生产企业及产品公告文本。
二、提供的客车必须获得国家质量监督认证机构颁发的“3C”认证文函。
三、提供的车辆须满足北方地区高寒、高热气候条件使用要求。
四、客车主要技术参数及配置要求：
1、外形尺寸：车长≥8900mm，车宽≥2500mm，车高≥3400mm
2、座位数：≥39座（前开门）
5、发动机：选用柴油系列发动机，国六排放，发动机额定功率≥199kW，满足动力性及夏季空调负荷要求，有发动机进气预热系统，匹配发动机热管理系统，匹配智能节油系统
6、变速器：六档手动变速箱，两软轴操纵（带气助力）
7、缓速器：电涡流缓速器，最大制动扭矩≥1500N·m，有高温报警装置
8、前后桥：优质品牌前后车桥，车桥轮边采用一体化免维护轴承单元结构
9、制动系统：前盘后鼓制动器，匹配ESC系统，安装制动冷凝器。
10、转向系统：配置整体式动力转向系统
11、离合器：优质品牌离合器
12、悬架系统：板簧悬架
13、轮胎：255/70R22.5型真空轮胎，随车安装备胎
14、司机椅：气囊减震司机椅（带通风、加热功能），匹配三点式安全带
15、空调系统：顶置空调（制冷量≥24000Kcal/h）
16、暖气系统：独立燃油锅炉，乘客区安装不少于四个强制散热器，安装大功率水暖除霜（内、外进风）。
17、选用底盘外漏部分插接件为优质防水插接件，整车线束采用阻燃镀锡铜线
18、倒车系统：彩色倒车监视器
19、后视镜：电动兔耳外后视镜，电加热除霜
20、防腐蚀工艺：骨架及车架采用进口阴极电泳防腐工艺处理
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	2标段
	皮卡车
	43
	车型：4 门 5 座皮卡车。燃油类型：汽油。驱动方式：两驱自动挡。外观尺寸：长度≥5600 毫米，宽度≥1800 毫米，高度≥1780 毫米，轴距≥3400 毫米。排量、功率：排量≥1960ml，动力≥150 马力，发动机额定功率≥135kw，最大扭矩≥330N.m。悬架形式：前置双横臂独立悬架，后置非独立悬架。其他配置：主/副驾双安全气囊、ABS+EBD、倒车雷达、倒车影像、高亮度货箱照明、卤素+透镜前灯、防滚架、喷涂车箱宝、主/副驾座椅调节、液晶悬浮仪表、外后视镜电动调节。
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	3标段
	轿车
	5
	车型：4 门 5 座三厢轿车。燃油类型：汽油。驱动方式：两驱自动挡。外观尺寸：长度≥ 4860 毫米，宽度 ≥1830 毫米，高度≥ 1440 毫米，轴距≥ 2830 毫米。排量、功率：排量 ≥1498ml，动力 ≥150 马力，发动机额定功率 ≥118kw，最大扭矩 ≥250N.m。悬架形式：前置麦弗逊独立悬架，后置多连杆独立悬架。其他配置：主 / 副驾双安全气囊、ABS+EBD、倒车雷达、倒车影像、LED 前灯、主 / 副驾座椅调节、触控液晶屏、外后视镜电动调节。
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	轿车
	3
	车型：4 门 5 座三厢轿车。燃油类型：汽油。驱动方式：两驱自动挡。外观尺寸：长度≥ 4650 毫米，宽度 ≥1800毫米，高度≥ 1450 毫米，轴距 ≥2685 毫米。排量、功率：排量 ≥1498ml，动力≥110 马力，发动机额定功率 ≥80kw，最大扭矩≥ 140N.m。悬架形式：前置麦弗逊独立悬架，后置扭力梁非独立悬架。其他配置：主 / 副驾双安全气囊、ABS+EBD、倒车雷达、倒车影像、LED 前灯、主 / 副驾座椅调节、液晶仪表、外后视镜电动调节。
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	面包车
7座
	5
	车型：7 座MPV车型。燃油类型：汽油。驱动方式：两驱手动挡。外观尺寸：长度≥ 4825 毫米，宽度 ≥1720毫米，高度≥ 1778 毫米，轴距 ≥2800 毫米。排量、功率：排量 ≥1490ml，动力≥116 马力，发动机额定功率 ≥85kw，最大扭矩≥ 160N.m。悬架形式：前置独立悬架，后置非独立悬架。其他配置：主 / 副驾双安全气囊、ABS+EBD、倒车雷达、倒车影像、LED 前灯、主 / 副驾座椅调节、液晶仪表、外后视镜电动调节。
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