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附录1  资格审查条件（资质最低要求）
	标段
	资质要求

	一、二
	投标人为中华人民共和国境内的法人或其他组织，持有有效的营业执照的设备制造商；

	三、四
	制造商:投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利的设备制造商。
代理商:投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，持有有效的营业执照；具有制造商出具的针对本招标项目所投标设备的唯一授权书（仅适用于招标公告附件3：采购清单标*项设备），且该制造商满足前述关于“制造商”的要求。




附录2  资格审查条件（业绩最低要求）
	标段
	业绩要求

	一
	投标人近3年内(2023年10月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准)，具有一项所投品牌的可变信息标志供货业绩。

	二
	投标人近3年内(2023年10月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准)，具有一项所投品牌的路线诱导装置供货业绩。

	三
	投标人近3年内(2023年10月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准)，具有一项所投品牌的抓拍单元或雷达视频一体机供货业绩。

	四
	投标人近3年内(2023年10月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准)，具有一项所投品牌的气象监测设备供货业绩。





附录3  资格审查条件（信誉最低要求）
	标段
	信誉要求

	所有标段
	投标人在近一年（2025年10月1日至投标截止时间）不曾在在所投品牌设备供货合同中违约而被驱逐或因投标人自身的原因而使在所投品牌设备供货合同被解除。







附件2：评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素与标准

	1
	评标办法
	本条修改为：
本次评标采用技术评分最低标价法，双信封形式。
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件第一个信封，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序确定前3名投标人进入第二个信封评审。若综合得分相同，以技术部分得分高的投标人优先，技术部分得分也相同的，以技术部分（明标）得分高的投标人优先；技术部分（明标）得分也相同的，以满足资格审查条件附录2（业绩最低要求）要求的累计供货数量多的投标人优先。
未通过第一信封评审或综合得分未进入前3名的投标人，其第二信封在整个评标期间不再开封，不随任何因素发生变化。
当通过第一个信封初步评审的投标人未超过3个时，评标委员会不再进行打分，均进入第二个信封评审。
评标委员会按评标价由低到高的顺序，向招标人推荐1-3个中标候选人。
评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：
（1）技术得分较高的投标人优先；
（2）第一个信封技术部分（明标）得分较高的优先；
（3）满足资格审查条件附录2（业绩最低要求）要求的累计供货数量多的投标人优先。

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按照招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、交货地点、交货期、质量标准；
b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：
（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金，满足投标人须知3.4.1规定。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，授权委托书的签字盖章符合招标文件规定。
（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，法定代表人身份证明的签字盖章符合招标文件规定。
（6）投标人未以联合体形式投标。
（7）同一投标人同一标段未提交两个以上不同的投标文件。
（8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。
（9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（10）递交的投标文件与所投标段一致。
（11）权利义务符合招标文件规定：
a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c．投标人未提出不同的验收、计量、支付办法；
d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e．投标人在投标活动中无欺诈行为；
f．投标人未对合同条款有重要保留。
（13）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（14）投标文件中投标设备的主要技术指标满足招标文件（供货要求中带★的条款）的要求，并按照招标文件1.11.3款规定提供了技术支持资料。
第一个信封（技术文件）评审标准（暗标）： 
技术部分（供货方案）（暗标）编制符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.3 款的规定。
第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按照招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标报价（包括大写金额和小写金额）；
b.分项报价表说明文字与招标文件规定一致，未对实质性内容进行修改和删除。
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标报价未超过招标文件设定所投标段的最高投标限价。
（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。
（5）同一投标人同一标段未提交两个以上不同的投标报价。
（6）分项报价表中投标报价与投标函大写报价金额一致。
（7）递交的投标文件与所投标段一致。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）和唯一授权书（仅适用于招标公告附件3：采购清单标*项设备代理商投标的）；
（2）投标人的资质符合招标文件规定；
（3）投标人的业绩符合招标文件规定；
（4）投标人的信誉符合招标文件规定；
（5）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	第一个信封分值构成
（总分100分）
	商务部分：20分
技术部分（供货方案）：80分
其他评分因素：0分

	2.2.3
	第二个信封详细评审标准
	评标价计算公式：
评标价=投标函文字报价。

	3.2.4
	通过第一个信封详细评审的投标人数量
	按照投标人的综合得分由高到低排序，选择前3名进入第二信封评审。

	3.5
	本款修改为：
评标委员会发现投标人的投标报价低于通过第二信封形式和响应性评审的投标人投标报价平均值的50%（含）时，应当要求该投标人在规定时间内作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本或者影响履约的异常低价竞标，并否决其投标。

	3.6.1
	投标文件相关信息的核查
	本款修改为：
评标委员会在评标过程中将对投标人的信誉情况进行查询。如投标人存在下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。
（1）在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信名单（黑名单）（不含分公司）；
（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人、经营（活动）异常名录、重大税收违法失信主体名单和政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）；

	3.6.3
	投标人异常投标情形的核查
	补充本款：
评标委员会在评标过程中发现存在投标文件异常一致或投标活动异常关联等异常投标情形的，应当要求投标人在规定时间内作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定投标人存在串通投标情形，并否决其投标。
有下列情形之一的，属于投标文件异常一致或投标活动异常关联等异常投标情形：
（1）投标人投标文件制作机器码雷同；
（2）投标文件创建标识码雷同；
（3）投标文件制作计算机MAC地址雷同；
（4）投标文件制作计算机硬盘序列号雷同；
（5）投标文件上传IP地址雷同；
（6）投标文件解密IP地址雷同。

	3.8.1
	中标候选人的确定
	评标委员会按照评标价由低到高的顺序，向招标人推荐1-3名中标候选人。




评分标准
	条款号
	评分
因素
	评分因素
	分值
	评分标准

	2.2.2
(1)
	商务部分
（20分）
	业绩
	20分
	满足资格审查条件(业绩最低要求)得12分；

	
	
	
	
	每增加1项满足资格审查条件（业绩最低要求）的供货业绩加4分，最多加8分。

	2.2.2
(2)
	技术部分（供货方案）
（80分）
	投标设备整体评价
	20分
	1.设备整体性能优越、功能齐全、完善，与工作装置匹配度高，自动化水平高，完全满足招标文件要求，得16-20分；
2.设备整体性能较高、功能较齐全、较完善，与工作装置匹配度较高，自动化水平较高，满足招标文件要求，得12-16分；
3.设备整体性能一般，功能一般、与工作装置匹配度一般，自动化水平一般，基本满足招标文件要求，得12分。

	
	
	投标设备技术性能指标响应程度
	20分
	1.投标产品选型合理，功率、质量、尺寸及主要机械组成部件的技术性能参数及功能参数指标高，实用性强、产品设计科学合理、质量可靠，得16-20分；
2.投标产品选型较合理，功率、质量、尺寸及主要机械组成部件的技术性能参数及功能参数指标较高，实用性较强、产品设计较合理、质量较可靠，得12-16分；
3.投标产品选型一般，功率、质量、尺寸及主要机械组成部件的技术性能参数及功能参数指标一般，实用性一般、产品设计一般、质量一般，得12分。

	
	
	供货能力及进度保障
（暗标）
	15分
	1.投标人提供的供货计划切实可行、供货能力强、交货进度有保障、能够保质保量的完成供货，针对供货过程中的特殊情况有预案，得12-15分；
2.投标人提供的供货计划可行、供货能力较强、交货进度满足招标文件要求，得9-12分；
3.投标人提供的供货计划一般、供货能力一般、交货进度基本满足招标文件要求，得9分。

	
	
	技术服务及质保期服务
（暗标）
	15分
	1.维护保障实施能力强，能够提供有效、稳定、可靠的维修、保养服务，售后服务体系完善且能够很好的服务招标人，得12-15分；
2.维护保障实施能力较强，能够提供比较有效、稳定、可靠的维修、保养服务，售后服务体系较完善，能较好的服务招标人，得9-12分；
3.维护保障实施能力一般，能够提供基本的维修、保养服务得9分。

	
	
	交通组织方案（暗标）
	10分
	1.交通组织方案合理、完善，得8-10分；
2.交通组织方案较合理、较完善，得6-8分；
3.交通组织方案基本满足要求，得6分；

	2.2.2
(3)
	其他评分因素
	无


注：
1、第2.2.2（2）项评委打分保留1位小数，各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，保留两位小数，第三位四舍五入。
2、第2.2.2（2）项评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值 60%的，应在评标报告中作出说明。评分因素缺项则该项得0分。
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附件3：采购清单
	标段划分
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	备注

	一标段
	1100-1
	出口警示单元（含路桩安装立柱及基础）
	套
	2
	含基础开挖浇筑、预埋件安装、杆件吊装、接地防雷检测、安装调试、安全生产、配合高速交警检测

	
	1100-2
	汇入警示单元（含路桩安装立柱及基础）
	套
	4
	含基础开挖浇筑、预埋件安装、杆件吊装、接地防雷检测、安装调试、安全生产、配合高速交警检测

	
	1100-3
	可变限速屏（含可变限速屏基础）
	套
	2
	含基础开挖浇筑、预埋件安装、杆件吊装、接地防雷检测、安装调试、安全生产、配合高速交警检测

	
	1100-4
	告知组合屏（含室外综合配电箱、组合屏安装杆件及基础）
	套
	2
	含基础开挖浇筑、预埋件安装、杆件吊装、接地防雷检测、安装调试、安全生产、配合高速交警检测

	
	1100-5
	门架可变信息标志（室外综合配电箱、门架可变信息标志杆件及基础）
	套
	3
	含门架断交施工审批、交通导改、基础开挖浇筑、门架吊装、焊缝探伤检测、垂直度检测、接地电阻检测、抗风载荷验算、安全生产、配合高速交警检测

	二标段
	1100-6
	路线诱导装置
	台
	730
	含护栏抱箍安装、太阳能支架固定、无线组网调试、安装调试、安全生产、配合高速交警检测

	
	1100-7
	路线诱导装置（含能见度检测模块）
	套
	104
	含护栏抱箍安装、太阳能支架固定、无线组网调试、安装调试、安全生产、配合高速交警检测

	
	1100-8
	路线诱导装置控制器
	套
	3
	含护栏抱箍安装、太阳能支架固定、无线组网调试、安装调试、安全生产、配合高速交警检测

	三标段
	*1100-9
	900W车辆卡口抓拍单元（含两套设备加装1根12米横臂L型杆件及基础）
	套
	2
	含L型杆基础开挖浇筑、横臂吊装、垂直度检测、接地电阻检测、安装调试、安全生产、配合高速交警检测

	
	1100-10
	测速雷达（含多合一补光灯）
	套
	4
	含设备固定、接线调试、标定测试、安装调试、安全生产、配合高速交警检测

	
	1100-11
	终端服务设备（含机箱）
	套
	2
	含设备固定、接线调试、标定测试、安装调试、安全生产、配合高速交警检测

	
	*1100-12
	雷达视频一体机（含提示标牌、12米横臂L型杆件及基础）
	套
	1
	含L型杆基础开挖浇筑、横臂吊装、垂直度检测、接地电阻检测、安装调试、安全生产、配合高速交警检测

	四标段
	1100-13
	工业以太网交换机
	套
	13
	含设备安装、光缆熔接、网络配置、链路测试、安装调试、安全生产、配合高速交警检测

	
	1100-14
	三层以太网交换机
	套
	1
	含设备安装、光缆熔接、网络配置、链路测试、安装调试、安全生产、配合高速交警检测

	
	1100-15
	升压变压器10KVA
	套
	1
	含基础浇筑、箱体安装、高低压接线、耐压检测、接地防雷、安装调试、安全生产、配合高速交警检测

	
	1100-16
	降压变压器3KVA
	套
	3
	含基础浇筑、箱体安装、高低压接线、耐压检测、接地防雷、安装调试、安全生产、配合高速交警检测

	
	1100-17
	降压变压器2KVA
	套
	3
	含基础浇筑、箱体安装、高低压接线、耐压检测、接地防雷、安装调试、安全生产、配合高速交警检测

	
	1100-18
	降压变压器1KVA
	套
	6 
	含基础浇筑、箱体安装、高低压接线、耐压检测、接地防雷、安装调试、安全生产、配合高速交警检测

	
	1100-19
	YJLHV22-4*16mm2电缆
	米
	2600 
	含沟槽开挖、穿管敷设、回填夯实、路面恢复、绝缘/光损耗测试、安全生产、配合高速交警检测

	
	1100-20
	YJLHV22-4*6mm2电缆
	米
	1800
	含沟槽开挖、穿管敷设、回填夯实、路面恢复、绝缘/光损耗测试、安全生产、配合高速交警检测

	
	1100-21
	铠装8芯单模光缆
	米
	3500 
	含沟槽开挖、穿管敷设、回填夯实、路面恢复、绝缘/光损耗测试、安全生产、配合高速交警检测

	
	*1100-22
	交通气象监测设备（含3年气象中心数据接入及服务费用）
	套
	3 
	含设备吊装、设备校准、数据联调、含3 年省气象中心数据接入及服务费用、安装调试、安全生产、配合高速交警检测



