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[bookmark: _Toc10093][bookmark: _Toc29478][bookmark: _Toc2189]第一章“揭榜挂帅”榜单

[bookmark: _Toc29832][bookmark: _Toc26864][bookmark: _Toc492300547][bookmark: _Toc21281][bookmark: _Toc17762]一、项目基本情况
本科技创新项目基于光纤光栅的桥梁伸缩缝装置智能监测系统研发，河北高速集团有限公司以《关于“基于光纤光栅的桥梁伸缩缝装置智能监测系统研发”项目的批复》（冀高创〔2026〕43号）批准实施。用户单位为 河北高速公路集团有限公司廊涿项目管理分公司，研发经费已落实。
[bookmark: _Toc20459]1.1 项目研究的主要目的
[bookmark: _Toc6101]本项目为河北省中央引导地方科技发展资金项目《基于光纤光栅传感技术的桥梁伸缩装置长期监测与评估方法》对应室外工程验证场景及配套经费项目。项目研究成果不仅能够捕捉桥梁伸缩缝关键易损部件的异常工作状态与潜在损伤，提前发现伸缩装置的早期病害；同时推动桥梁伸缩缝结构监测标准化技术手段发展。
1.2 主要研究内容
[bookmark: _Toc11576]（一）建立 D160 模数式伸缩装置有限元模型，基于伸缩单元的不均匀位移及中梁应力变化规律确定传感器布设方案。 
（二）设计并制作 D160 模数式伸缩装置的复合式位移监测装置。 
（三）搭建 D160 模数式伸缩装置的开合实验平台，完成静载及开合试验，提出基于伸缩单元均匀性的伸缩装置老化更换指标。 
（四）开发模数式智能伸缩装置监测系统，并在桥梁不同场景下进行工程应用研究，对相关监测数据进行统计分析。
1.3 预期成果及指标（如形成专利、论文、专著等数量、指标及其水平，可推广和复制的新技术、新产品、新材料等）
（一）完成两套研究成果的工程验证。
（二）形成桥梁模数式伸缩装置传感器布设方案，确定基于中（边）梁位移差的伸缩装置更换指标。 
（三）形成适用于D160伸缩装置的双链式结构与光纤光栅位移传感器的复合位移监测装置新产品样机1套。 
（四）开发基于光纤光栅的桥梁伸缩装置监测系统平台 1 套，能远程接入集团监测平台，并对D160伸缩装置进行数据采集、处理、分析以及分级预警。 
（五）在国内外重要刊物或重要学术会议上发表核心论文1篇。 
（六）获得软件著作权 1 项。 
（七）形成《基于光纤光栅的桥梁伸缩缝装置智能监测系统研发》研究报告一份。 
[bookmark: _Toc7702]1.4 主要经济指标（如技术及产品应用所形成的市场规模、社会经济效益、应重点阐述在集团内产生的经济效益）
[bookmark: _Toc3867]通过对伸缩装置进行早期监测与针对性维修，可降低桥梁直接养护成本，并大幅减少因封路导致的交通延误、车辆运营成本及物流损失。该项目将有效延长伸缩装置使用寿命，降低整体维护频率与总成本。同时，项目将推动光纤传感产业链协同发展，成果未来可通过技术许可、工程服务实现经济回报，为高速公路基础设施的长期经济高效运维提供有力支撑。 
1.5 项目研究进度里程碑目标要求
	[bookmark: _Toc11551]2026.07-2026.09
	基于调研结果和初步有限元仿真，提出传感器布设方案。提出缝间位移差测量原理，研发复合位移监测装置；完成复合位移监测装置及配套固件设计、制作；输出 D160 伸缩缝适配改造设计方案与图纸，完成伸缩缝改造加工准备；完成工程设计变更对接工作；总包完成适配改造后的伸缩缝加工后，乙方完成监测设备厂内预装、整体调试；预装合格后由总包负责现场吊装至桥梁，乙方开展设备现场复核。

	2026.10-2027.02
	形成双链式结构与光纤光栅位移传感器的复合位移监测装置1套；建立有限元仿真软件建立伸缩装置有限元模型，完成基于光纤光栅的桥梁伸缩缝装置的调试工作；开发模数式智能伸缩装置监测系统，并进行中期验收。

	2027.03-2027.06
	通过有限元仿真分析位移控制元件、支座刚度变化对伸缩单元位移影响，确定基于中（边）梁位移差的伸缩装置更换指标；依托预装完整成套监测设备的伸缩缝开展开合、静载实验，验证整套监测设备位移采集性能。

	2027.07-2027.10
	形成模数式智能伸缩装置监测系统平台，依托现场预装成套监测设备的伸缩缝开展现场数据分析、工程验证；获得软件著作权 1 项。

	2027.11-2027.12
	在国内外重要刊物或重要学术会议发表核心论文 1 篇。形成《基于光纤光栅的桥梁伸缩缝装置智能监测系统研发》研究报告一份，组织结题验收。


1.6 验收标准
结题验收标准：完成预期成果及指标。
成果验收：揭榜人须完成本指南约定的全部研究内容与预期成果。
二、揭榜要求及流程
[bookmark: _Toc3076]（一）揭榜要求
1.揭榜团队须为在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企事业单位。
2.2023年7月1日至今，至少完成或参与过 1 项交通领域结构或健康监测领域相关研究。
3.揭榜团队负责人和成员不受年龄、职称、学位、奖项等限制，但应符合以下条件：
揭榜团队负责人应为项目承担单位在职人员（提供在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同），负责项目实施的总体设计、任务分解、方案细化和统筹协调，配合用户单位做好过程管理、经费使用和考核验收工作，揭榜攻关期间原则上不得更换和调离。
4.与用户单位存在利害关系可能影响揭榜公正性的单位，不得参加本项目揭榜。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的揭榜，否则，相关揭榜均无效。
5.本次“揭榜挂帅”不接受联合体揭榜。
[bookmark: _Toc24566]（二）揭榜报名流程
[bookmark: _GoBack]凡有意揭榜者，请于2026年7月6日9时00分至2026年7月10日9时00分，将《揭榜挂帅报名表》（附件1）及所要求的相关资料送至河北高速集团招标咨询有限公司（石家庄市鹿泉区槐安西路与上庄中街交口东北角金悦品鉴中心31号楼11层）或将以上资料彩色扫描件发送至代理机构邮箱724497770@qq.com。
三、项目申报书的递交
项目申报书递交截止时间：2026年7月22日09时30分。揭榜人须在项目申报书递交截止时间前将项目申报书递交至河北省石家庄市鹿泉区槐安西路与上庄中街交口东北角金悦品鉴中心31号楼11层，逾期送达的或者未送达指定地点的或未按要求密封的项目申报书，予以拒收。
四、发布媒介
（一）本次“揭榜挂帅”榜单及结果在“河北高速公路集团有限公司网站”、“河北高速公路集团有限公司廊坊分公司”上发布。
（二）联系方式
用户单位：河北高速公路集团有限公司廊涿项目管理分公司
联 系 人：蒋佳俊
联系电话：13933634776

代理机构：河北高速集团招标咨询有限公司
地    址：河北省石家庄市鹿泉区槐安西路与上庄中街交口东北角金悦品鉴中心31号楼11层
联 系 人：张德祥（项目经理）、张宁
电    话：18032766101、13229867006

1

附件1揭榜挂帅报名表
	项目名称
	

	揭榜人名称
	

	联系人
	
	职务
	
	联系电话
	

	
	
	
	
	电子邮箱
	

	项目负责人
	
	职称
	
	联系电话
	

	需提供附件
	1.揭榜人的营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件（加盖公章）

	项目负责人承诺
	本人承诺，以上所填内容属实。若有不实，愿意接受所带来的不良影响。
项目负责人（签字）：
年  月  日

	揭榜人单位意见
	情况属实，同意报名。
（盖章）
年  月  日




[bookmark: _Toc24590][bookmark: _Toc32752][bookmark: _Toc25524]第二章揭榜人须知
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	构成《揭榜指南文件》的
其他资料
	澄清、补遗文件（若有）

	2
	揭榜人要求澄清《揭榜指南文件》
	时间：递交截止时间前5日

	
	
	形式：电子邮件，邮箱地址：724497770@qq.com

	3
	《揭榜指南文件》澄清、补遗文件发出的形式
	用户单位在《项目申报书》递交截止时间前3天均有可能对揭榜人提出的问题进行解答或主动发出澄清、补遗文件，并将《澄清文件》以及需要修改、补充事项的《补遗文件》以电子邮件形式发送给通过“揭榜挂帅”公告载明的途径获取《揭榜指南文件》的全部潜在揭榜人。

	4
	揭榜人确认收到《申请指南
文件》澄清
	自收到起24小时内，以电子邮件形式回复

	5
	构成《项目申报书》的其他资料
	除《揭榜指南文件》要求提供的资料外，揭榜人认为有必要提供的资料

	6
	最高限价
	最高限价265.5万元。

	7
	报价的其他要求
	报价应包含完成本项目范围涉及的全部费用。

	8
	揭榜文件有效期
	90天

	9
	证明资料要求
	（1）营业执照副本或事业单位法人证书复印件；
（2）承诺书（格式后附）；
（3）团队人员证件：应附身份证、职称证、学位证，项目负责人在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同的复印件。
（4）业绩证明资料：业绩须提供完成过 1 项交通领域或结构健康监测领域相关研究的合同（或任务书）以及成果验收或鉴定证书或已完成成果登记的证明材料复印件。
（5）揭榜人投资参股的关联企业情况表。
（6）揭榜人在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)”中基础信息的网页截图（体现股东及出资详细信息），事业单位不适用；
（7）在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司，事业单位不适用）的网页截图；
（8）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人、经营（活动）异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）的网页截图；
（9）其他资料。
《项目申报书》所附证书证件要求均为原件扫描件，揭榜人须对其所附证件的真实性、有效性、清晰性、完整性负责。

	10
	是否允许递交备选方案
	不允许

	11
	《项目申报书》副本份数及其他要求
	[bookmark: _Toc361508582][bookmark: _Toc369531512][bookmark: _Toc1789][bookmark: _Toc300834946][bookmark: _Toc352691470][bookmark: _Toc384308207]项目申报书应按照揭榜指南文件给出的格式及签字盖章要求编制并装订成册，正本一份，副本四份，同时报送电子版文件（包括演示文件、项目申报书word版本及盖章后的扫描版等），所有文件封包在一个密封袋。

	12
	《项目申报书》签字或盖章要求
	符合第六章项目申报书签字盖章要求。

	13
	封套上应载明的信息
	项目名称：       揭榜人名称：     揭榜人认为需要载明的其他信息

	14
	评榜委员会的组建
	评榜委员会由5人组成，其中用户单位1人，外部专家4人由项目相关领域专家组成。

	15
	评榜委员会推荐预中榜人
	评榜委员会按照评审总得分由高至低的顺序对揭榜人进行排序，推荐1名预中榜人。

	16
	预中榜人公示媒介及期限
	公示媒介：发布“揭榜挂帅”公告同一媒介。
公示期限：3日历日
公示内容：拟中榜团队、揭榜金额、项目负责人

	17
	履约保证金
	不要求

	18
	是否采用电子远程形式
	否

	19
	需要补充的其他内容

	(1)
	解释权
	构成本《揭榜指南文件》的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，以合同文件约定内容为准；除《揭榜指南文件》中有特别规定外，仅适用于“揭榜挂帅”阶段的规定，按“揭榜挂帅”公告、揭榜人须知、评审办法、《项目申报书》格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由用户单位负责解释。

	(2)
	知识产权
	研究过程中形成的相关知识产权归河北高速公路集团有限公司。


[bookmark: _Toc29850][bookmark: _Toc23082][bookmark: _Toc17280]
1

第三章评审办法
[bookmark: _Toc27017][bookmark: _Toc166487465][bookmark: _Toc10734]1.评榜方法
本次评榜采用综合评估法。评榜委员会首先对揭榜人进行符合性评审，评榜委员会按照评审办法对通过符合性评审揭榜人进行初审打分，初评得分由高到低排序，确定前三名进入答辩环节。评榜专家组根据项目申报书和现场答辩进行综合评议，并按得分由高到低推荐预中榜人。当出现揭榜人综合评分相等时，评榜委员会依次按照以下优先顺序推荐预中榜人：
（1）评榜价低的揭榜人优先；
（2）最终评审得分较高的揭榜人优先。
评榜委员会由5人组成，其中用户单位1人，外部专家4人由项目相关领域专家组成。
2. 符合性评审
揭榜人须满足揭榜公告及榜单指南文件对揭榜人的各项资格要求。
[bookmark: _Toc144974568][bookmark: _Toc152042378][bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc179632619]2.1符合性评审标准
	项目名称：

	揭榜人：

	序号
	评审方式
	评审内容
	通过（√）
不通过（×）
	不通过原因

	1
	资格评审
	依法设立，具有有效的营业执照或事业单位法人证书
	
	

	
	
	揭榜人信誉、资格符合申报指南规定
（1） 与其他揭榜人不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系；与用户单位不存在可能影响揭榜公正性的利害关系。
（2）未被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司）（事业单位不适用）；
（3）在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人、经营（活动）异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）。
	
	

	
	
	揭榜人的类似项目业绩符合申报指南规定
	
	

	
	
	揭榜人的项目负责人符合申报指南规定
	
	

	2
	形式评审与响应性评审
	项目申报书按照揭榜指南文件中项目申报书的格式、内容填写，字迹清晰可辨
	
	

	
	
	项目申报书上法定代表人或项目负责人的签字、揭榜人的单位章盖章齐全
	
	

	
	
	揭榜人的揭榜报价未超过用户单位设定的最高限价
	
	

	
	
	项目申报书载明的项目完成期限未超过揭榜指南文件规定的时限
	
	

	
	
	项目申报书对揭榜指南文件的实质性要求和条件作出响应
	
	

	是否进入揭榜人案初步评审：是否

	专家签字（手签/电子签名）：


通过符合性的揭榜人不足三家则重新发榜。
[bookmark: _Toc144974569][bookmark: _Toc179632620][bookmark: _Toc152042379][bookmark: _Toc152045602]3.详细评审
详细评审采取百分制，初步评审、最终评审、评榜价评审评分权重占比比例为60%:30%:10%。
3.1初步评审标准
	项目名称：

	揭榜人：

	揭榜人是否满足项目对揭榜人的最低要求：□是□否（如否则终止打分）

	序号
	一级指标
	二级指标
	评分标准划分
	得分

	1
	研发实施
能力
（30分）
	研发团队（10分）
	1.团队人员配备合理，团队专业齐全，分工明确，得8（含）-10分；2.团队人员配备较合理，得6（含）-8分；3.团队人员配备基本合理，得6分。
	

	
	
	历史业绩（10分）
	1.满足揭榜要求中的业绩，得6分；
2.每增加1个满足揭榜要求的业绩，加1分，本项最多加4分；
	

	
	
	成果应用前景
（10分）
	1.具备较高的商业化推广价值，能产生社会经济效应的，得8—10分。
2.能够推广到外部市场，得6—8分；
3.能够实现集团自用，得6分；
	

	2
	攻关技
术创新
（20分）
	关键性问题描述
（10分）
	1.对关键性问题描述清晰，得8（含）-10分；
2.对关键性问题描述较清晰，得6（含）-8分；
3.对关键性问题描述一般，得6分。
	

	
	
	预期成果指标
（10分）
	1.优于榜单基本要求，得8（含）-10分；
2.满足榜单基本要求，得6（含）-8分；
	

	
	
	
	
	

	3
	技术路线可行性
（20分）
	技术手段
适应性
（10分）
	1.采用的技术方法适用，具有良好的研发技术条件和基础能力，得8（含）-10分；
2.采用的技术方法较为适用，且具有一定的研发技术条件和基础能力，得6（含）-8分；
3.采用的技术方法一般，得6分。
	

	
	
	解决关键性问题的
可行性和效果
（10分）
	1.解决问题的途径科学，先进，得8（含）-10分；
2.解决问题的途径较科学，较先进，得6（含）-8分；
3.解决问题的途径一般，得6分。
	

	4
	实施方案科学性
（30分）
	研发实施方案完
整性（10分）
	1、内容完整，编制科学合理，指导性强，得8（含）-10分；
2、内容较完整，编制较合理，指导性较强，得6（含）-8分；
3、内容基本完整，编制较合理，指导性一般，得6分。
	

	
	
	推进计划科学性
（10分）
	1、推进计划详细，进度安排合理，得8（含）-10分；
2、推进计划较详细，进度安排较合理，得6（含）-8分；
3、推进计划一般，进度安排基本合理，得6分。
	

	
	
	成果权益分配合理性（10分）
	1、权益分配详细，内容合理，得8（含）-10分；                         2、权益分配较详细，内容较为合理，得6（含）-8分；
3、权益分配一般，内容基本合理，得6分。
	

	初步评审得分
	

	专家签字（手签/电子签名）：

	注：1、上述各评分项内容在项目申报书中无法明确判定，该项得0分。


揭榜人初评得分由高到低排序，确定前三名进入答辩环节。
3.2最终评审
（1） 答辩顺序按揭榜现场揭榜人的签到顺序确定，答辩人不超过3人。
（2）现场答辩分两个环节：
揭榜人代表现场向评榜委员会陈述；
评榜委员会对揭榜人代表现场质询、提问。
（2） 揭榜人代表陈述时间不超过30分钟。
	项目名称：

	揭榜人：

	序号
	一级指标
	二级指标
	评分标准划分
	得分

	1
	最终评审
	
陈述情况（35分）
	1.条理清晰，重点突出，能够体现方案的创新性、市场价值，得28-35分。
2.条理较清晰，重点较明确，得21-28分。
3.条理基本清晰，重点基本明确，得21分。
	

	
	
	关键技术的解决路径（35分）
	1.解决路径清晰明确，详尽地描述了关键技术难点、挑战的解决策略，得28-35分。
2.解决路径较为清晰,能够大致描述关键技术难点的解决策略,得21-28分
3.解决路径基本清晰，得21分;
	

	
	
	实施方案及实施计划（30分）
	1.实施方案及实施计划合理，时间节点明确，任务分配合理，资源保障充分，得24-30分
2.实施方案及实施计划比较合理，时间节点和任务分配比较明确，得18-24分；
3.实施方案及实施计划基本合理,时间节点和任务分配基本明确,得18分;
	

	最终评审得分
	

	专家签字（手签/电子签名）：


3.3评榜价评审
在项目申报书开启现场，当场计算并宣布评榜基准价。
1.评榜价的确定：评榜价＝响应函文字报价
2.评榜价平均值的计算：
除项目申报书出现以下任一情况，其揭榜报价将不再参加评榜基准价的计算，所有揭榜人的评榜价的算术平均值即为评榜价平均值：
（1）未在响应函上填写揭榜报价；
（2）揭榜报价超出用户单位公布的最高限价；
（3）揭榜报价的大写金额无法确定具体数值；
（6）报价清单中揭榜报价与响应函报价大写金额不一致。
如果揭榜人认为评榜基准价计算有误，有权在开启现场提出，经用户单位当场核实确认之后，可重新宣布评榜基准价。开启现场宣布的评榜基准价除计算有误经评榜委员会修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。
3.评榜基准价P=评榜价平均值*评榜基准价系数K。
K为揭榜现场随机确定的随机调节系数，取值范围为0.975、0.980、0.985、0.990、0.995。
4.评榜价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（评榜价－评榜基准价）/评榜基准价
5.评榜价得分计算公式
（1）如果揭榜人的评榜价＞评榜基准价，则评榜价评审得分＝100－偏差率×100×E1；
（2）如果揭榜人的评榜价≤评榜基准价，则评榜价评审得分＝100＋偏差率×100×E2；
其中，E1是评榜价每高于评榜基准价一个百分点的扣分值，E1＝2；E2是评榜价每低于评榜基准价一个百分点的扣分值，E2＝1。
评榜价得分最低为0分，评榜价得分保留两位小数，第三位四舍五入。
3.4项目申报书的澄清和说明
项目申报书中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评榜委员会认为需要揭榜人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该揭榜人。揭榜人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出项目申报书的范围或者改变项目申报书的实质性内容。
评榜委员会不得暗示或者诱导揭榜人作出澄清、说明，不得接受揭榜人主动提出的澄清、说明。
3.5汇总评分结果
揭榜人总得分=初步评审得分×60%+最终评审得分×30%+评榜价评审得分×10%
注：计算过程保留两位小数，第三位四舍五入。
评榜委员会按照得分高低顺序对揭榜人进行排序，并推荐排名第一的为预中榜人。
评审工作结束后，评榜委员会应当编制评榜报告。评榜报告应当载明下列内容：
（一）“揭榜挂帅”科技创新项目基本情况；
（二）评榜委员会成员名单；
（三）监督人员名单；
（四）揭榜（报名）情况及项目申报书递交情况；
（五）通过符合性评审的项目申报书名单；
（六）未通过符合性评审的项目申报书名单及未通过评审的理由；
（七）初步评审、最终评审、评榜价评审的评分情况；
（八）评榜委员会推荐的预中榜人；
（九）需要说明的其他事项。
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第四章合同条款及格式
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技术开发（委托）合同


















项目名称：                           
委托方（ 甲方）：                       
受托方（ 乙方）：                     
签订时间：                           
签订地点：                           





1

技术开发（委托）合同


委托方（ 甲方）： XXXXXX
住  所  地：XXXXXXXXX
法定代表人：XX
项目联系人：XXXXX
联系方式 ：XXXXXXX
通讯地址： XXXXXXXXX

受托方（ 乙方）：XXXXXXXXX
住  所  地：  XXXXXXXXX
法定代表人：  XX
项目联系人：  XX
联系方式 ：XXXXXXXXX
通讯地址：XXXXXXXXX

本合同甲方委托乙方研究开发XXXXXXXXX，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条  本合同研究开发项目的要求如下：
1.技术目标：	Comment by 杨云: 与成果对应，如需增加要求在成果后面续编号
（1）本项目现场工程验证载体为 D160 模数式伸缩缝，该伸缩缝现阶段暂未实施，后续将通过工程设计变更，将其纳入省级科技厅项目工程验证范围。乙方负责完成 D160 伸缩缝适配成套监测设备的专项设计与结构改造，预留安装点位与接口；伸缩缝本体由工程总承包单位负责采购，乙方在伸缩缝吊装上架前完成成套监测设备（复合位移监测装置 + 全部配套固件）的预装与调试；预装完成后的整套伸缩缝由工程总承包单位负责现场吊装安装至桥梁。 本合同所称检测装置、传感器统一指代复合位移监测装置及全套配套固件组成的成套监测设备。整套监测设备、伸缩缝适配改造部分的实施与后期运维以乙方为主要责任单位；甲方负责总体统筹与现场协调工作。监测设备预装调试期间，甲方根据乙方需求提供必要技术支持。
（2）形成桥梁模数式伸缩装置传感器布设方案，确定基于中（边）梁位移差的伸缩装置更换指标。
（3）形成适用于 D160 伸缩装置的双链式结构与光纤光栅位移传感器的复合位移监测装置新产品样机 1 套。
（4）开发基于光纤光栅的桥梁伸缩装置监测系统平台 1 套，具备远程接入集团监测平台、数据采集、处理、分析及分级预警功能。
（5）在国内外重要刊物或学术会议发表核心论文 1 篇（作者单位含甲方）。
（6）获得软件著作权 1 项（著作权人含甲方）。
（7）提交《基于光纤光栅的桥梁伸缩缝装置智能监测系统研发》研究报告（最终版），并按河北省科技厅、集团公司要求完成成果登记、项目解绑、资金核销、结题报审等全部手续。乙方负责本项目整套监测设备及配套监测系统全周期养护、维修、数据管理及技术服务工作。
2.技术内容：
本项目围绕高速公路 D160 模数式伸缩缝智能运维需求，开展基于光纤光栅的监测技术研发与工程验证，主要技术内容包括：
1.适配型监测装置研发：针对 D160 伸缩缝结构特点，研发复合位移监测装置及全套配套安装固件，优化传感器布设方案与安装工艺，完成成套设备出厂标定与性能测试。
2.伸缩缝适配设计与改造：完成 D160 伸缩缝适配监测设备预装的专项结构设计，出具改造方案与施工图纸，完成伸缩缝本体的改造加工，满足监测设备预装的结构、尺寸、工艺要求。
3.位移演化规律与判定指标研究：建立伸缩装置有限元模型，分析损伤工况下位移响应规律，确定分级预警阈值与基于位移差的伸缩装置更换判定指标。
4.智能监测系统平台开发：开发具备数据采集、分析、预警功能的监测系统，完成与集团监测平台的远程接入对接。
5.预装调试与工程验证：完成监测设备厂内预装调试，配合总包完成现场吊装上架后开展现场复核、性能试验与长期工程验证。
6.成果固化与手续办理：完成研究报告编制、软著登记、论文发表、两级成果登记与项目解绑等全部工作。
本项目研发、改造、运维工作，仅针对成套监测设备及伸缩缝适配改造部分开展；D160 伸缩缝本体采购、现场吊装安装、非改造部位维保由工程总承包单位负责，不属于本合同工作范围。乙方负责其承担的监测设备、伸缩缝适配改造部位的全周期技术服务与养护维修，免费质保期为 2 年。本项目现场工程验证工作，待甲方完成工程设计变更、总承包单位完成伸缩缝本体采购及改造后正式开展。
第二条  乙方应在本合同生效后5个工作日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：
1. 主要研究内容；
2. 主要技术路线；
3. 主要技术指标；
4. 主要经济指标。
第三条  乙方应按下列进度完成研究开发工作：
	2026.07-2026.09
	基于调研结果和初步有限元仿真，提出传感器布设方案。提出缝间位移差测量原理，研发复合位移监测装置；完成复合位移监测装置及配套固件设计、制作；输出 D160 伸缩缝适配改造设计方案与图纸，完成伸缩缝改造加工准备；完成工程设计变更对接工作；总包完成适配改造后的伸缩缝加工后，乙方完成监测设备厂内预装、整体调试；预装合格后由总包负责现场吊装至桥梁，乙方开展设备现场复核。

	2026.10-2027.02
	形成双链式结构与光纤光栅位移传感器的复合位移监测装置1套；建立有限元仿真软件建立伸缩装置有限元模型，完成基于光纤光栅的桥梁伸缩缝装置的调试工作；开发模数式智能伸缩装置监测系统，并进行中期验收。

	2027.03-2027.06
	通过有限元仿真分析位移控制元件、支座刚度变化对伸缩单元位移影响，确定基于中（边）梁位移差的伸缩装置更换指标；依托预装完整成套监测设备的伸缩缝开展开合、静载实验，验证整套监测设备位移采集性能。

	2027.07-2027.10
	形成模数式智能伸缩装置监测系统平台，依托现场预装成套监测设备的伸缩缝开展现场数据分析、工程验证；获得软件著作权 1 项。

	2027.11-2027.12
	在国内外重要刊物或重要学术会议发表核心论文 1 篇。形成《基于光纤光栅的桥梁伸缩缝装置智能监测系统研发》研究报告一份，组织结题验收。


第四条  甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：
1.技术资料清单：根据项目推进进度，提供试验段伸缩缝设计图纸、现场工况、设备基础等相关技术资料。
2.提供时间和方式：乙方提交书面需求后 3 个工作日内，以纸质版 + 电子版方式提供。
3.其他协作事项：
（1）甲方负责推进工程设计变更工作，并对整套伸缩缝、监测装置的安装全过程提供总体统筹、现场协调服务，不承担具体安装、施工作业；
（2）在监测设备安装、调试全过程，甲方根据乙方书面申请提供现场技术对接、工艺配合、技术答疑等技术支持；
（3）D160 伸缩缝本体采购、加工、桥梁吊装由工程总承包单位负责；整套监测设备预装、上桥复核调试工作由乙方为主完成。
第四条之一  技术支持申请流程
乙方如需甲方提供安装、调试阶段的技术支持，须提前 3 个工作日向甲方提交书面申请，注明作业时间、作业地点、配合内容及人员需求。甲方收到申请后统筹安排人员对接；因乙方未提前报备导致配合延误的，相关责任由乙方承担。
第五条  甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：
1.研究开发经费和报酬总额为人民币________元（大写：________）。本合同为固定总价合同，资金全部从集团总部科技创新项目投资计划 “基础设施建设创新体系” 中列支，作为本次招采及履约资金。
本合同费用不包含伸缩缝本体采购、安装、本体维修费用。
本合同总价已包含D160 伸缩缝适配改造设计、成套监测设备（复合位移监测装置 + 配套固件）研发制作、厂内预装、现场复核、调试试验、2 年免费养护维修、备品备件、系统升级、数据存储、论文发表、软著登记、报告编制、成果登记、项目揭榜、审计备查、绩效评价以及差旅、劳务、管理、税费等全部费用。本合同费用仅不包含两道用于现场工程验证的 D160 模数式伸缩缝本体的采购、桥梁吊装及非改造部位的本体维修费用，该部分全部由工程总承包单位承担。
上述总额具体包括但不限于：调研费、试验费、仪器设备使用费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版 / 文献 / 信息传播 / 知识产权事务费、中间成果咨询会费、专家评审费、差旅费、劳务费、管理费、会议费、手续办理费用及按税法规定应该缴纳的一切税费等。
2.研究开发经费由甲方分期支付乙方。具体支付方式和时间如下：
[bookmark: _Hlk228875726]（1）首期款（30%）：合同生效后，乙方提交《开题报告》并经甲方审核通过,乙方提交满足甲方要求的增值税发票后 15 个工作日内支付。
（2）中期款（30%）：乙方配合完成复合位移监测装置及全部配套固件成套样机制作，且在 D160 伸缩装置上完成整套监测设备预装调试，完成中期成果审核并合格，乙方提交满足甲方要求的增值税发票后 15 个工作日内支付。
（3）结题验收款（25%）：乙方完成全部研发内容、静载与开合实验、工程验证，确定更换指标与预警值，完成结题验收并合格，乙方提交满足甲方要求的增值税发票后 15 个工作日内支付。
（4）尾款（15%）：乙方完成软件著作权登记（含甲方）、发表核心论文（含甲方）、提交最终研究报告、完成河北省科技厅及集团公司成果登记、项目解绑全部手续、交付监测系统平台及技术文档并完成培训，乙方提交满足甲方要求的增值税发票后 15 个工作日内支付。
3.乙方应按照甲方要求开具增值税发票并提交甲方，经甲方审核无误后甲方支付相应费用，否则甲方有权拒绝支付，并不视为甲方违约，同时乙方不能因此中止本合同的履行。乙方开具发票时，须按照甲方财务要求规范备注项目名称；乙方须按集团科技创新项目管理要求提供完整费用明细、支出凭证，配合甲方完成项目绩效评价、专项审计、资金核销等全部工作。
（1）甲方开户银行名称、地址和账号为：
开户银行：    XXXXXXXXXXXXXXXXX  
地址：   XXXXXXXXXXXXXXXXX     
账号：    XXXXXXXXXXXXXXXXX                         
（2）乙方开户银行名称、地址和账号为：
开户银行：   XXXXXXXXXXXXXXXXX                                   
地址：    XXXXXXXXXXXXXXXXX                               
账号：        XXXXXXXXXXXXXXXXX                                   
4.甲方有权对本合同全部项目资金的使用情况进行全程监督、核查。乙方须按照集团科技创新项目资金管理规定专款专用，严格按照批复预算科目列支，并按甲方要求提供资金使用台账、支出票据、费用凭证等资料。
若乙方存在截留、挤占、挪用项目资金，或违反集团科技创新项目资金管理规定的行为，视为严重违约，甲方有权立即解除合同，追回全部已支付款项，乙方须承担由此产生的全部经济损失及相应责任。
第六条  本合同的研究开发经费由乙方根据实际研发进度统筹使用。 甲方有权检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。
第七条  项目进度报告
1. 乙方应自合同生效之日起，每半个月向甲方提交一份 《半月研究进展与下期计划报告》，报告应统一包含近半个月研究进展情况及下半个月研究进度计划，两项内容。
2. 报告须经乙方研发部门主要负责同志签字确认，以书面（盖章）或甲方指定的电子方式报送至甲方项目联系人。
3. 报送节点为：每月 15 日、每月最后 1 日。
4. 乙方未按约定时间报送、报告内容不实 / 不全或未经乙方研发部门主要负责同志签字的，每发生一次，应向甲方支付违约金 1000 元。甲方有权在任何一期应付款中直接扣除。累计三次未按要求报送的，甲方有权暂停付款。
第八条 项目关键人员管理
1. 乙方项目负责人、技术负责人等核心人员不得擅自更换、离岗、脱岗。确需更换的，须提前 15 日书面报甲方批准，且更换人员资质不低于原人员。未经批准擅自更换的，乙方应支付违约金20000 元，甲方有权暂停付款直至整改到位。
2. 甲方有权对项目研发进度、质量、成果进行不定期督导、约谈、核查。乙方应无条件配合。若乙方存在进度滞后、拒不配合、成果造假等情形，甲方有权暂停支付全部经费，直至整改到位；情节严重的，甲方有权解除合同。
第九条 本合同原则上不予变更。如确需变更，必须由双方协商一致，并按照河北高速公路集团有限公司相关规定修改，并报河北高速公路集团有限公司批准后实施。
第十条  未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。
第十条之一 甲方有权对研发过程、试验记录、原始数据、软件代码、测试日志等随时检查、调阅、复核，乙方应在 24 小时内无条件提供。拒绝提供或逾期提供的，每次支付违约金2000 元。
第十一条 在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：双方承担各自相应部分的损失。
双方认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：
1.本项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；
2.乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。
一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在3日内通知另一方，并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。
第十二条 检测装置及监测系统巡检、养护、维修与备品备件保障
本条款约定的巡检、养护、维修工作，自总承包单位将预装成套监测设备的 D160 伸缩装置整体吊装至桥梁、乙方完成现场复核调试后正式启动。乙方对其负责的成套监测设备、伸缩缝适配改造部位提供 2 年免费质保养护服务。
1.日常养护与定期巡检：乙方须每月至少开展 1 次现场巡检，同步完成清洁、紧固、调试等养护，巡检后形成书面记录，待甲方需要时提供。
2.故障处置：一般故障 24 小时到场、48 小时修复；重大硬件故障 24 小时到场、72 小时换件修复。
3.备品备件：乙方自备备件，费用包含在合同总价内。
4. 维修范围：乙方仅负责本合同约定的成套监测设备（复合位移监测装置、配套固件、监测软硬件系统）及伸缩缝适配改造部位的维修养护；D160 伸缩缝本体非改造部位的损坏、故障由工程总承包单位负责，不在乙方维修范围内。
5.数据管理：乙方保证数据连续、真实、完整。
第十三条  资料报送、项目解绑与手续配合
1.本项目同时在河北省科技厅、集团公司两级立项。乙方须严格按照省科技厅、集团公司及甲方的时限与要求，完整、真实报送研发资料、结题材料、成果台账、资金支出明细、绩效自评报告、资金核销凭证等全套资料。
2.乙方须无条件配合完成项目结题、成果登记、项目解绑、各级审计、专项检查、绩效评价、资金清算等全部手续工作。
3.乙方逾期提交资料、资料虚假、拒不配合手续办理的，甲方有权暂停支付剩余经费，由此造成的一切损失由乙方全部承担。
第十四条 在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在 14 日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。
第十五条  乙方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）： 项目涉及的信息、数据等  。
2. 涉密人员范围：   项目相关人员   。
3. 保密期限：      合同签订之日起至项目验收    。
4. 泄密责任：    承担合同总价款20%作为违约金  。
第十六条  乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：
1. 研究开发成果交付的形式及数量：
（1）《基于光纤光栅的桥梁伸缩缝装置智能监测系统研发》研究报告（最终版）一式六份及电子版 1 份；
（2）基于光纤光栅的桥梁伸缩装置监测系统平台 1 套（含完整源代码、部署文档、操作手册，具备远程接入集团监测平台、数据采集、处理、分析及分级预警功能）；
（3）适用于 D160 伸缩装置的复合位移监测装置新产品样机 1 套；
（4）桥梁模数式伸缩装置传感器布设方案、基于中（边）梁位移差的伸缩装置更换指标书面文件；
（5）软件著作权登记证书 1 项（著作权人含甲方）；
（6）核心论文发表 / 录用证明 1 篇（作者单位含甲方）；
（7）河北省科技厅、集团公司成果登记证书、项目解绑及结题全套资料。
2. 研究开发成果交付的时间及地点：……。
3. 费用承担约定：本合同第十六条约定的全部研究开发成果，其设计、制造、安装、调试、试验、检测、登记、发表、代理、差旅、税费及相关配套服务等所有费用，均已包含在本合同约定的固定总价中，由乙方自行承担，甲方无需另行支付任何费用。
4. 逾期责任：如因乙方原因未按上述时间交付研究开发成果，逾期超过15日的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还甲方已付款项，乙方一次性向甲方支付合同价款的10%作为违约金。
第十七条  本项目现场工程验证及相关工作，以乙方完成工程设计变更、完成 D160 伸缩装置加工改造，并完成预装设备后的整体吊装就位为前置条件。
1. 研究开发成果按本合同第一条约定的全部技术目标、预期成果及指标进行验收；
2. 乙方应完成全部研发内容、监测系统开发、工程验证、论文发表、软著登记、研究报告及科技厅成果登记，所有成果缺一不可。
第十八条  乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权，乙方应当 承担相应责任 。
第十九条  双方确认，针对本次科研项目形成的软件产品，进行功能端整体交付，并将软件著作权登记在甲方指定单位名下，并独家由甲方指定单位开展销售和后续二次开发工作。
第二十条  乙方不得自行将研究开发成果转让给第三人。
第二十一条  乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。
第二十二条  双方确定，乙方应在向甲方交付研究成果后，为甲方提供技术服务。
1.技术服务和指导内容：完成研究报告编制、监测系统开发、整套监测设备（复合位移监测装置及全部配套固件）预装、桥梁上架后现场复核调试；完成软件著作权登记、核心论文投稿发表、各级成果登记及项目解绑资料编制，并配合甲方开展技术答疑、系统使用培训、各级检查接待工作。
2.地点和方式：河北省廊坊市、保定市。
3.质保与终身技术支持：本项目成套监测设备、伸缩缝适配改造部位自工程验证验收合格之日起，乙方提供2 年免费质保期，质保期内养护、巡检、维修、备件、系统升级全部免费；质保期满后提供终身免费远程技术支持，现场维修服务收费标准须提前书面报备甲方，经甲方确认后执行。
4.甲方仅在检测装置安装、调试阶段提供技术支持，装置投入使用后的巡检、养护、维修、数据管理均由乙方独立负责。
第二十二条之一  配合审计与检查
乙方须无条件配合甲方、集团及科技主管部门开展的审计、检查、项目验收、汇报、调研等工作，按甲方或相关单位要求的时限、形式提供项目相关的全部材料，包括但不限于：研发过程记录、试验数据、财务凭证、成果资料等。乙方拒不配合或逾期提供材料的，每发生一次，应向甲方支付违约金人民币5000元（伍仟元整）；情节严重的，甲方有权暂停支付项目经费，直至乙方整改到位。
第二十三条  双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：
1.乙方违反本合同第九条约定擅自转包、分包的，应当向甲方支付合同总价 20% 的违约金。
2.乙方未按合同约定期限交付研究报告、软件系统、装置、软著、论文等成果的，每逾期一日，向甲方支付违约金 500 元；逾期超过 30 日的，甲方有权解除合同并追回已付费用。
3.中期 / 结题验收两次整改仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方须退还甲方已支付的全部费用，并支付合同总价 10% 的违约金。
4.乙方存在数据造假、试验造假、成果虚假的，视为根本违约，甲方有权解除合同，乙方退还全部费用，并支付合同总价 20% 的违约金。
5.乙方未按约定履行装置运维、故障修复义务的，每发生一次违规支付违约金 1000 元；连续 7 日停运可暂停付款。
6.乙方逾期报送资料、拒不配合解绑 / 审计的，每逾期一日支付违约金 500 元；造成项目失败的解约并赔付 15% 违约金。
7.乙方存在截留、挤占、挪用项目资金，或违反集团科技创新项目资金管理规定的，甲方有权解除合同，乙方退还全部已付款项，并支付合同总价 20% 的违约金。
8.备件不足导致停运：每日违约金 800 元。
9.养护不当造成数据长期缺失：支付合同总价 10% 违约金。
第二十四条  双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由甲方享有。
第二十四条之一 乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归双方所有。
第二十五条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定          为乙方项目联系人。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第二十六条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；
1. 因发生不可抗力或技术风险；
2.其他双方协商一致。
第二十七条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，任何一方均有权依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第二十八条 本合同一式六份，双方各持三份，具有同等法律效力。
第二十九条 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：                        （盖章）
负责人/委托代理人：                           （签名）
年     月      日

乙方：                                   （盖章）
法定代表人/项目负责人：                        （签名）
年     月      日

1

第五章用户单位需求
一、项目概述
本项目拟从利用模数式伸缩装置伸缩单元位移均匀性反映聚氨酯弹簧以及支座等局部构件损伤的角度出发，进行基于光纤光栅的桥梁伸缩装置智能监测系统研究。主要内容包括：(1)建立有限元模型，分析模数式伸缩装置位移控制元件与支座刚度以及预紧力对其伸缩性能、中梁内力的影响，确定传感器监测方案；(2)提出基于伸缩单元位移差的伸缩装置关键部件损伤监测原理，并设计制作一种复合式位移监测装置，建立伸缩单元均匀性的位移响应模型；(3)结合超弱光栅传感技术，进行伸缩装置开合实验，联合建立位移差-中梁内力数学模型，进一步提出基于伸缩单元均匀性的伸缩装置老化更换指标；(4)选取伸缩装置不同工作场景，开展工程应用研究，开发模数式智能伸缩装置监测系统，进行监测数据统计分析。研究成果可用于伸缩装置的全寿命周期监测，并及时捕捉易损关键部件异常工作状态，准确把握维修时机，对延长其使用寿命与促进桥梁智能化均具有重要意义。
二、项目概况
本次项目的实施位置为雀台寺大桥，中心桩号为K265+430.050，桥梁长度306.0m，全桥共3联，即5×20m+5×20m+5×20m，上部结构装配式预应力混凝土箱梁，采用先简支后连续的施工方法。D160型模数式伸缩装置智能检测系统布置于雀台寺大桥第1-2联和第2-3联间，共计2道。雀台寺大桥单向桥面宽度为20.305m，伸缩装置沿桥梁宽度方向布置，总长19.755m，两端伸入混凝土护栏。装置底部每隔1.5m设置1套位移箱，利用锚固组件与梁体钢筋牢固连接。
模数式伸缩缝的核心功能是适应桥梁结构变形，保障行车安全与桥梁耐久性。该装置通过边梁、中梁、横梁的模块化组合，可灵活调节桥梁因温度变化、活荷载作用产生的纵向伸缩位移，避免伸缩装置与梁体产生应力冲突而损坏。结合光纤光栅传感技术，可实现对伸缩装置不均匀位移的精确感知，实时捕捉伸缩缝异常变形，为桥梁结构健康监测提供精准数据支撑，提前预警安全隐患。
为确保伸缩装置科学布置、规范施工，前期已与大桥施工单位、伸缩缝厂家开展多轮专项沟通。与施工单位重点对接了施工工艺、现场适配及协同配合事宜，严格按照设计要求核对预留槽口尺寸、预埋件位置，提前模拟安装流程，避免施工偏差。对光纤光栅传感器安装节点进行了详细沟通，确定传感器与伸缩缝同步施工、同步调试，确保传感器安装牢固、数据传输稳定。与伸缩缝厂家的沟通聚焦于产品适配、技术参数，结合桥梁结构特点和监测需求，明确了伸缩装置的伸缩量、钢材规格、密封性能等核心参数。针对光纤光栅传感器预留安装需求，协调厂家优化伸缩装置结构设计，保障传感器与伸缩装置贴合紧密，不影响伸缩功能。
1、项目研究的主要目的
本项目为河北省中央引导地方科技发展资金项目《基于光纤光栅传感技术的桥梁伸缩装置长期监测与评估方法》对应室外工程验证场景及配套经费项目。项目研究成果不仅能够捕捉桥梁伸缩缝关键易损部件的异常工作状态与潜在损伤，提前发现伸缩装置的早期病害；同时推动桥梁伸缩缝结构监测标准化技术手段发展。
2、 主要研究内容
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]（一）建立 D160 模数式伸缩装置有限元模型，基于伸缩单元的不均匀位移及横梁应力变化规律确定传感器布设方案。 
（二）设计并制作 D160 模数式伸缩装置的复合式位移监测装置。 
（三）搭建 D160 模数式伸缩装置的开合实验平台，完成静载及开合试验，提出基于伸缩单元均匀性的伸缩装置老化更换指标。 
（四）开发模数式智能伸缩装置监测系统，并在桥梁不同场景下进行工程应用研究，对相关监测数据进行统计分析。
3、预期成果及指标（如形成专利、论文、专著等数量、指标及其水平，可推广和复制的新技术、新产品、新材料等）
（一）完成两个伸缩缝装置的设计、制造、安装与调试并完成工程验证。
（二）形成桥梁模数式伸缩装置传感器布设方案，确定基于中（边）梁位移差的伸缩装置更换指标。 
（三）形成适用于D160伸缩装置的双链式结构与光纤光栅位移传感器的复合位移监测装置新产品样机1套。 
（四）开发基于光纤光栅的桥梁伸缩装置监测系统平台 1 套，能远程接入集团监测平台，并对D160伸缩装置进行数据采集、处理、分析以及分级预警。 
（五）在国内外重要刊物或重要学术会议上发表核心论文1篇。 
（六）获得软件著作权 1 项。 
（七）形成《基于光纤光栅的桥梁伸缩缝装置智能监测系统研发》研究报告一份。 
4、主要经济指标（如技术及产品应用所形成的市场规模、社会经济效益、应重点阐述在集团内产生的经济效益）
[bookmark: _Toc21303]通过对伸缩装置进行早期监测与针对性维修，可降低桥梁直接养护成本，并大幅减少因封路导致的交通延误、车辆运营成本及物流损失。该项目将有效延长伸缩装置使用寿命，降低整体维护频率与总成本。同时，项目将推动光纤传感产业链协同发展，成果未来可通过技术许可、工程服务实现经济回报，为高速公路基础设施的长期经济高效运维提供有力支撑。


第六章项目申报书格式
正本或副本

[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]河北高速公路集团有限公司
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[bookmark: _Toc492300723][bookmark: _Toc22611][bookmark: _Toc18048]
[bookmark: _Toc166486148][bookmark: _Toc22830]1、响应函

河北高速公路集团有限公司:

1． [bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK160]我方己仔细研究了           （项目名称）揭榜指南文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          元（¥       ）的揭榜报价，按合同约定完成本项目。
2.在合同协议书正式签署生效之前，本响应函连同你方的中榜通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。


揭榜人：                    (盖单位章)
法定代表人（负责人）或项目负责人：   （签字）
地址：                     
电话：                     
    年    月    日




[bookmark: _Toc166486149][bookmark: _Toc21063][bookmark: _Toc3567]2、报价清单表
货币单位：人民币元
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程
数量
	金额（万元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	专家咨询费
	聘请专家对课题内容进行指导或项目的启动、验收等会议专家费
	项
	1
	
	

	2
	设备购买
	光栅解调仪
	项
	1
	
	

	3
	设备租赁
	超弱光栅解调设备
	项
	1
	
	

	4
	购置伸缩装置
	科学研究和工程验证需要
	项
	4
	
	

	5
	购置耗材
	购置光纤光栅、试验监测用光缆、用于放置仪器设备的智能设备柜等
	项
	1
	
	

	6
	测试化验加工费
	伸缩装置试验监测开合测试费、伸缩装置传感器安装费、位移复合装置标定费、光纤协调性测试费、光缆铺设及设备柜安装及相关解调设备调试费等
	项
	1
	
	

	7
	燃料动力费
	伸缩装置现场应用施工以及室内科学研究燃料动力费、伸缩装置现场应用施工以及监测系统的建立，可能预计到监测设备长期运行产生电量的消耗、以及现场施工所用到的户外电源的临时支出；同时用于支持实验室设备和仪器运行的燃料和动力消耗费用，以及室内仪器设备的运行维修及功能调整的相关费用等。
	项
	1
	
	

	8
	差旅费
	现场调研、在伸缩缝安装期间预计需要租用车辆以及相关研究人员、辅助人员以及临时工的差旅费用、安装完成后，需要工程现场进行设备调试等相关工作、项目汇报等
	项
	1
	
	

	9
	会议费
	组织项目的专家论证会及培训会、参加国内外学术会等
	项
	1
	
	

	10
	出版/信息传播/知识产权事务/印刷费
	购置图书资料费、复印打印、网络信息交流等；软件著作权等知识产权的申请、年费等支出。
	项
	1
	
	

	11
	劳务费
	主要研究人员科研方案的制定以及科研实验等人员的费用；项目相关其他人员的劳务费；外聘施工人员等费用。
	项
	1
	
	

	12
	合价
	








[bookmark: _Toc166486150][bookmark: _Toc17088]3、项目申报信息表
	项目名称
	（严格对照榜单名称）

	揭榜团队
	序号
	单位名称
	工作内容

	
	1
	（揭榜人）
	

	项目负责人
	姓名
	
	性别
	□男
□女
	出生日期
	

	
	研究方向
	

	
	最高学位
	□博士□硕士□学士□其他

	
	职称
	□正高级□副高级□中级□初级□其他

	
	电子邮箱
	（政务邮/E-mail）
	移动电话
	

	联系人
	姓名
	
	电子邮箱
	（政务邮/E-mail）

	
	固定电话
	
	移动电话
	




	团队简介
	（包括主要研发人员学术背景、攻关基础以及依托单位配套情况等）

	相关业绩
	

	技术路线
	（围绕对要达到榜单攻关任务目标采取的技术手段、具体步骤及解决关键性问题的方法等研究途径进行说明）

	攻关技术创新性
	关键技术前沿性、预期成果指标、成果应用前景

	技术路线可行性
	技术手段适应性、解决关键性问题的可行性和效果

	实施方案
	（围绕榜单攻关任务目标和关键技术指标实现进行详细阐述）

	计划进度
	（制定研发计划进度，分解落实考核指标和里程碑考核节点）

	提供设备详细描述
	（提供设备的整体介绍、生产厂家、品牌、型号及详细技术指标）

	效益分配
	（知识产权对策、成果管理及合作权益分配）

	市场前景
	（围绕成果业务应用落地能力、市场推广价值详细论述）

	备注
	





项目实施必要资质证明材料（对应榜单中对揭榜人要求，如有必要提供），包括但不限于：
（1）营业执照副本或事业单位法人证书复印件；
（2）承诺书（格式后附）；
（3）团队人员证件：应附身份证、职称证、学位证，项目负责人在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同。
（4）业绩证明资料：业绩须提供承揽过类似项目的合同（或任务书）的复印件以及成果验收或鉴定证书或已完成成果 登记的证明材料复印件。
（5）揭榜人投资参股的关联企业情况表
（6）揭榜人在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)”中基础信息的网页截图（体现股东及出资详细信息），事业单位不适用；
（7）在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司，事业单位不适用）的网页截图；
（8）在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人、经营(活动)异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）的网页截图；
（9）其他资料。



3-1 揭榜人投资参股的关联企业情况表
	
揭榜人应提供关联企业情况，包括：
（1）与本单位负责人为同一人的其他单位名单：       ；
（2）对本单位存在控股、管理关系的其他单位名单：       ；
（3）本单位对其他单位存在控股、管理关系的名单：       。



注：1、揭榜人应如实填报此表，因其影响揭榜公正性的，其自身及相关揭榜均无效。



3-2 承诺书

致：            （用户单位）
         （揭榜人名称）在参加       （项目名称） 项目中承诺如下：
（1）能够积极响应用户需求，提出技术研发的可行性方案，对于所提供的技术或成果具有自主知识产权；
（2）能够按照“军令状”（合同）约定，推进项目任务落实，交付约定成果，协助用户单位完成技术应用落地实施；
（3）诚信状况良好，无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和相关社会领域信用“黑名单”记录；
（4）与其他揭榜人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系；与用户单位不存在可能影响揭榜公正性的利害关系；
（5）未被责令停业，暂扣或者吊销执照或许可证，或吊销资质证书；
（6）未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（7）近3年内（2023年7月1日至今）在申请各级各类科研课题中无不良信用记录，无行政处罚或违法记录，无不良科研诚信记录。
（8）如被选聘为合作单位，则双方正式合同签订后，研究过程中形成的相关知识产权归河北高速公路集团有限公司所有。
特此承诺。

揭榜人：        （盖章）
	 年	  月	日



3-3 参加人员基本情况表

	项目负责人

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	所在单位
	职称
	研究方向
	任务分工
	累计工作（人月）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	承担研发任务人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



申报书各方签章
揭榜人：                 （公章）
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]项目负责人（签字）：       
法定代表人（负责人）（签字）：           	 年	  月	日



[bookmark: _Toc492300724][bookmark: _Toc166486151][bookmark: _Toc27549][bookmark: _Toc23438][bookmark: _Toc5889][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK44]4、揭榜团队负责人和成员承诺书

[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK24]揭榜人		现委托		（姓名）为我方参与    （项目名称）的项目负责人。项目负责人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改    （项目名称）项目申报书、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]揭榜团队负责人和成员不受年龄、职称、学位、奖项等限制，但符合以下条件：
（1）能够积极响应用户需求，提出技术研发的可行性方案，对于所提供的技术或成果具有自主知识产权；
（2）能够按照“军令状”（合同）约定，推进项目任务落实，交付约定成果，协助用户单位完成技术应用落地实施；
（3）诚信状况良好，无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和相关社会领域信用“黑名单”记录；
（4）揭榜团队负责人应为项目承担单位在职人员（提供在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同），负责项目实施的总体设计、任务分解、方案细化和统筹协调，配合项目承担单位做好过程管理、经费使用和考核验收工作，揭榜攻关期间原则上不得更换和调离。

揭榜人：          （盖单位章）

	 年	  月	日
注：后附项目负责人在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同。
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